**Descrição**

|  |  |
| --- | --- |
| Giro/ pivot para painéis ripados de madeira.  |  |
| Sistema de mola que permite aplicar e remover o ripado.  |  |
| Com esfera de alta resistência.  |  |
| Capacidade de carga até 60 Kg.  |  |
| Parafuso não incluído. Parafuso obrigatório: rosca de  | Ø3mm e  |
| cabeça de Ø6mm, para correta aplicação do sistema.  |  |

 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referência  | **Carga máx. / kg**  | Acabamento  |
| 130096320  | 60  | Inox  |

**Desenho Técnico** 130096320- Perspetiva **Variáveis /**

**Composições**

Pivot Superior

**obs:** medidas de referência em milímetros,

1

Pivot Inferior

2

3

**Parafuso**

**utilizado/**

**obrigatório:**

rosca Ø3mm

cabeça Ø6mm

Pivot Superior 1



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  14  |   |
|  |



Pivot Inferior

2

3



14





