|  |  |
| --- | --- |
| LARGURAS | ALTURAS |
| Vão Total | Vão Util | (HVM)2050 | (HVM)2150 |
| (LVM) | (LVM-74) | (HVM-40) 2010 | (HVM-40) 2110 |
| 800mm | 726mm |  |  |
| 900mm | 826mm |  |  |
| 1000mm | 926mm |  |  |
| 1100mm | 1026mm |  |  |
| 1200mm | 1126mm |  |  |
| 1265mm | 1191mm |  |  |
| 1350mm | 1276mm |  |  |

Tabela de Medidas de Portas Corta Fogo 1 Folha (Fora de Medida)

|  |  |
| --- | --- |
| LARGURAS | ALTURAS |
| Vão Total | Vão Util | (HVM)2000/2050 | (HVM)2100/2150 |
| (LVM) | (LVM-74) | (HVM-40) 2010 | (HVM-40) 2110 |
| 801 a 899mm | 727 a 825mm |  |  |
| 901 a 999mm | 827 a 925mm |  |  |
| 1001 a 1099mm | 927 a 1025mm |  |  |
| 1101 a 1349mm | 1027 a 1275mm |  |  |

Tabela de Medidas de Portas Corta Fogo 2 Folhas (Standard)

|  |  |
| --- | --- |
| LARGURAS | ALTURAS |
| Vão Total | Vão Util | (HVM)2050 | (HVM)2150 |
| (LVM) | (LVM-74) | (HVM-40) 2010 | (HVM-40) 2110 |
| 1300mm (650+650mm) | 1226mm |  |  |
| 1400mm (700+700mm) | 1326mm |  |  |
| 1500mm (750+750mm) | 1426mm |  |  |
| 1600mm (800+800mm) | 1526mm |  |  |
| 1700mm (900+800mm) | 1626mm |  |  |
| 1800mm (900+900mm) | 1726mm |  |  |
| 1900mm (1000+900mm) | 1826mm |  |  |
| 2000mm (1000+1000mm) | 1926mm |  |  |

Tabela de Medidas de Portas Corta Fogo 2 Folhas (Fora de Medida)

|  |  |
| --- | --- |
| LARGURAS | ALTURAS |
| Vão Total | Vão Util | (HVM)2050 | (HVM)2150 |
| (LVM) | (LVM-74) | (HVM-40) 2010 | (HVM-40) 2110 |
| 1000mm a 1200mm | 926mm a 1126mm |  |  |
| 1201mm a 1300mm | 1127mm a 1226mm |  |  |
| 1301mm a 1400mm | 1227mm a 1326mm |  |  |
| 1401mm a 1500mm | 1327mm a 1426mm |  |  |
| 1501mm a 1600mm | 1427mm a 1526mm |  |  |
| 1601mm a 1700mm | 1527mm a 1626mm |  |  |
| 1701mm a 1800mm | 1627mm a 1726mm |  |  |
| 1801mm a 1900mm | 1727mm a 1826mm |  |  |
| 1901mm a 1999mm | 1827mm a 1926mm |  |  |